Приложение

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от 24.12.2014 г. № 1023

Перечень движимого имущества,

безвозмездно передаваемого

из государственной собственности Челябинской области

в муниципальную собственность Копейского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Характеристика, комплектация, размер | Наименование места происхождения товара, наименование производителя | К-во | Цена за ед. (руб.),в том числе НДС 18% | Общая стоимость, (руб.) |
| 1 | Персональный компьютер«P-com 16» Intel Core I3 X2 4150 /4096Mb /1Tb | Персональный компьютер в составе:Системный блок со следующими характеристиками:- Материал стенок корпуса - сталь, толщиной 0,5 мм, со съёмной левой и правой крышкой корпуса;- Цвет системного блока – черный;- Габариты системного блока (глубина, ширина, высота) - 420 мм,180 мм,365 мм;- Разъемы передней панели - 2xUSB, Audio (Out+Mic);- Внешние отсеки для устройств 3.5" - 2;- Внешние отсеки для устройств 5.25" - 2;- Слоты расширения - 4;- Максимальное количество отсеков для установки жёстких дисков 3.5" - 5;- Вентилятор на задней стенке - 1 вентилятор размером 80 x 80 мм;- Место под вентилятор на передней стенке - 1 вентилятор размером 120 x 120 мм;- Наличие петли для установки замка;- Мощность блока питания - 400 Вт;- Количество ядер процессора - 2 ядер; - Тактовая частота процессора - 3.5 ГГц;- Кэш процессора - 3 МБ;- Наличие системы охлаждения процессора;- Наличие поддержки 64-разрядных приложений;- Наличие энергосберегающей технологии;- Наличие технологии защиты системы от программных ошибок;- Наличие встроенного в процессор контроллера памяти;- Макс. пропускная способность памяти - 25,6 ГБ/с;- Наличие интегрированного графического ядра; - Тип оперативной памяти - DDR3;- Форм-фактор оперативной памяти - DIMM 240-контактный;- Тактовая частота оперативной памяти - 1600 МГц;- Пропускная способность оперативной памяти - 12800 Мб/с;- Объем одного модуля оперативной памяти - 4 ГБ;- Количество модулей оперативной памяти - 1;- Максимальный объем памяти - 16 ГБ;- Наличие электронного датчика вскрытия корпуса с возможностью регистрации факта вскрытия корпуса;- Количество слотов PCI - 2;- Количество слотов PCI Express x16 - 1;- Количество слотов PCI Express x1 - 1;- Количество SATA 3.0 Гб/с портов - 2;- Количество SATA 6.0 Гб/с портов - 2;- Наличие сетевого контроллера со скоростью передачи данных 1000 Мб/с;- Порты RJ45 - 1;- Максимальное количество портов USB 2.0 - 6;- Количество портов USB 2.0 на задней панели - 2;- Максимальное количество портов USB 3.0 - 4;- Количество портов USB 3.0 на задней панели - 2;- Наличие аудио-контроллера;- Количество аудио-портов на задней панели - 3;- Количество портов PS/2 - 2;- Количество портов LPT на задней панели - 1;- Количество портов COM на задней панели - 1;- Количество портов HDMI - 1;- Количество портов VGA - 1;- Наличие видеоконтроллера;- Тип памяти видеоконтроллера - DDR5;- Частота графического процессора - 350 МГц;- Макс. динамическая частота графической системы - 1150 МГц;- Наличие полноэкранного сглаживания, технологии вывода независимых изображения на два канала, поддержка DirectX 11, HDCP;- Объем жесткого диска - 1000 ГБ;- Формат жесткого диска - 3,5";- Скорость вращения шпинделя жесткого диска - 7200 оборотов/мин.;- Буфер жесткого диска - 32 Мб;- Интерфейс жесткого диска - SATA 6 Гбит/сек;Предустановленная операционная система –Microsoft Windows 7 Professional Rus (для совместимости с используемым программным обеспечением в УСЗН)(ПО Microsoft Win Pro 7 SP1 32-bit Rus CIS 1pk LCP зам. FQC-04671) Предустановленный пакет программ Microsoft Office 2013 Home and Business (для совместимости с используемым программным обеспечением в УСЗН)ПО MS Office Home and Business 2013 32/64 Russian Russia Only EM DVD No Skype Общие требования к системному блоку:1. Будут установлены и настроены все обновления и сервис-паки доступные на момент приобретения системного блока, все драйвера чипсета и устройств, входящих в комплектацию системного блока, а также необходимые утилиты, обеспечивающие полноценное функционирование аппаратного обеспечения.2. Будет обновлено программное обеспечение аппаратных компонентов ("прошивок") контроллеров системного блока.3. Все места подключения интерфейсов MOLEX и SATA будут иметь дополнительную фиксацию, для предотвращения их самопроизвольного отключения во время транспортировки и эксплуатации.Клавиатура Genius KB-06XE black PS/2 со следующими характеристиками:- Интерфейс подключения PS/2- Цвет черный- Наличие цифрового блока- Количество клавиш 104- Количество дополнительных клавиш 1Мышь Genius NetScroll 100 silver optical (800dpi) USB со следующими характеристиками:- Назначение настольный компьютер- Интерфейс подключения USB- Цвет черный- Тип оптическая светодиодная- Для правой и левой руки- Наличие колеса прокрутки- Количество клавиш 3- Разрешение оптического сенсора 800 dpiМонитор Philips 21.5" 227E4QHAD (00/01) со следующими характеристиками:- Диагональ 21.5"- Разрешение 1920x1080 (16:9) - Тип ЖК-матрицы TFT IPS- Подсветка WLED- Шаг точки по горизонтали 0.248 мм- Шаг точки по вертикали 0.248 мм- Яркость 250 кд/м2- Контрастность 1000:1- Динамическая контрастность 20000000:1- Время отклика 7 мс- Область обзора по горизонтали: 178°; по вертикали: 178°- Максимальное количество цветов 16.7 млн.- Входы: 1 HDMI, 1 VGA (D-Sub)- Наличие выхода на наушники- Наличие двух стереоколонок на 2 Вт каждая- Блок питания внешний- Потребляемая мощность при работе: 27 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт, в спящем режиме: 0.30 Вт- Наличие стандартов Plug&Play: VESA DDC CI; энергосбережения: EnergyStar 5.0. | Россия | 2 шт. | 34656,00 | 69312,00 |
| 2 | Источник бесперебойного питанияBE700G-RS APC Power-Saving Back-UPS ES 8 Outlet 700VA 230V CEE 7/7 | Источник бесперебойного питания со следующими характеристиками:- выходные розетки – евро (CEE 7) с заземлением, общее количество выходных розеток – 8, количество розеток с резервным питанием – 4;- входная розетка – евро;- мощность - 405 Вт; - номинальное входное напряжение - 230 В; - выходное напряжение - 220 — 230 В; - время резервного питания при максимальной нагрузке 3.7 мин;- защита линий связи телефон (RJ-11), локальная сеть (RJ-45); - индикация – светодиодная; - тип батареи - необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом: защита от утечек, типовое время перезарядки 16 часов. | КНР | 2 шт. | 4619,94 | 9239,88 |
|  |  | **Итого** |  | **4** |  | **78551,88** |

Начальник управления по имуществу

и земельным отношениям Д.А. Курилкин